***От 1 марта 2021 г.***

**ПРАЙС-ЛИСТ**

**на фильтрационные, автоматические установки обезжелезивания воды, механической и сорбционной очистки воды «РосАква-Ф».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расход,**  **м3/час.** | **Объём загрузки, л** | **Управляющий клапан** | **Цена, руб. c НДС, от** |
| **РосАква-Ф**  0,5 | 35 | CLACK – 1”**,** с таймером и счётчиком | **35 800** |
| **РосАква-Ф**  0,8 | 56 | CLACK – 1”**,** с таймером и счётчиком | **54 800** |
| **РосАква-Ф**  1 | 92 | CLACK – 1”**,** с таймером и счётчиком | **63 000** |
| **РосАква-Ф**  1,3 | 112 | CLACK – 1”**,** с таймером и счётчиком | **76 000** |
| **РосАква-Ф**  1,6 | 140 | CLACK – 1”**,** с таймером и счётчиком | **87 000** |
| **РосАква-Ф**  2,2 | 168 | CLACK – 1,25”**,** с таймером и счётчиком | **94 000** |
| **РосАква-Ф**  3 | 252 | CLACK – 1,25”**,** с таймером и счётчиком | **112 000** |
| **РосАква-Ф**  4,5 | 364 | CLACK – 1,5”**,** с таймером и счётчиком | **192 000** |
| **РосАква-Ф**  6,5 | 448 | CLACK – 2”**,** с таймером и счётчиком | **310 000** |

***Указаны начальные цены, стоимость зависит от комплектации.***

**\* В комплект поставки входят** (комплектация согласно паспорта на установку)**:**

* стеклопластиковый корпус фильтра с дренажной системой;
* управляющий клапан с блоком питания или ручной клапан;
* **комплект загрузки (сорбент, песок, уголь …)** заказывается дополнительно;
* комплект технической документации

**\* При необходимости производится расчёт и изготовление установок РОСАКВА:**

* непрерывного действия (системы TWIN, Дуплекс);
* большей производительности.

**\* Дополнительная комплектация:**

* микропереключатель и электромагнитный клапан на 1” или 11/2”;
* сетчатые или картриджные фильтры на входе и выходе воды с установки.
* комплект запорной арматуры и трубопроводов «обвязки» фильтров;
* шкаф электропитания и управления работой установки.

**\* Изготовитель готов произвести работы по доставке, монтажу и наладке оборудования.**