***От 1 марта 2021г.***

ПРАЙС-ЛИСТ

на фильтрационные автоматические установки умягчения воды

«РосАква-Ф»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МОДЕЛЬ,****расход –м3/час** | **Объём катионита,** **л** | **Диметр/высота корпуса, мм** **дюймы** | **Объём регенерац. воды, л.** | **ЦЕНА** **в рублях с НДС, от**  |
| 1. РосАква-Ф **- 0,6**, кабинет.  | 20 | 259/110010-35 | 125 | **42 500** |
| 2. РосАква-Ф -**1** | 35 | 259/138210-54 | 250 | **53 000** |
| 3. РосАква-Ф-**2** | 50 | 310/139212-52 | 460 | **59 000** |
| 4. РосАква-Ф - **2,8**  | 75 | 356/163314-65 | 780 | **71 000** |
| 5. РосАква-Ф - **3,5** | 100 | 408/164316-65 | 1150 | **84 000** |
| 6. РосАква-Ф - **4,5** | 125 | 468/164318-65 | 1450 | **97 000** |
| 7. РосАква-Ф - **6** | 175 | 520/162021-62 | 1800 | **115 000** |

***Указаны начальные цены, стоимость зависит от комплектации.***

**\* В комплект поставки входят** (комплектация согласно паспорта на установку)**:**

* стеклопластиковый корпус фильтра с дренажной системой;
* бак-солерастваритель с системой забора раствора соли и заполнения бака водой;
* управляющий клапан с блоком питания;
* соль таблетированная – 25 кг;
* комплект загрузки (катионит и кварцевая или гранитная крошка);
* комплект технической документации

**\* При необходимости производится расчёт и изготовление установок умягчения:**

* непрерывного действия (системы TWIN, Дуплекс);
* большей производительности.

**\* Дополнительная комплектация:**

* микропереключатель и электромагнитный клапан на 1”;
* сетчатые или картриджные фильтры на входе и выходе воды с установки;
* комплект запорной арматуры и трубопроводов «обвязки» фильтров;
* шкаф электропитания и управления работой установки (цена – **7200 руб. с НДС**).

**\* Изготовитель готов произвести работы по доставке, монтажу и наладке оборудования.**